Beschreibung der mobilen und autarken Behandlungspraxis für entlegene Gebiete

Anhänger Doppel Achse Nutzlast 2,5 Tonnen in Kasten Form

Solarsysteme auf dem Dach und zum einhängen an den Seiten 3,180 kwp Leistung

Wechselrichter für Inselanlage 5 kwp Leistung

Batterieanlage 48 Volt und 230 Ah 11kwp Batteriespeicher Blei / Akku

Thermische Solaranlage im Durchlaufbetrieb für Warmwasser an der Stirnseite

Klimaanlage Truma 2,4 KW Kälteleistung und 800 Watt elektrische Leistung

WC- Wassersystem mit zerkleinern, zerstäuben und Absaugung ohne Chemie

2x Waschbecken Edelstahl mit Warm- und Kaltwasser

1x Dusche mit Warm- und Kaltwasser

1x Kühlschrank mit Tiefkühlfach

1x Behandlungsliege 250 Kg Tragfähigkeit und klappbar

1x Rollhocker für den Arzt

1x Internetsystem LTU /LTE UMTS mit Spezialantennen mit WLAN

1x Bildschirm über Behandlungsliege für die optische Darstellung

1x Anzeige Blutdruck, Herzfrequenz und Sauerstoffgehalt im Blut

1x Puls und Blutdruckmessgerät

3x verschiedene Infusionsanlagen über der Behandlungsliege

1x Medizinischer Stauraum für Medikamente und Spritzen sowie Verbandsmaterial

1x 200 Liter Frischwassertank

1x Abwassersystem per Schlauch

5x LED Beleuchtung schaltbar

1x Separater Dusch- und Sanitärraum

Temperatur- und Batterieanzeige im Behandlungsraum

Außenstromanlage für weitere Rettungszelte im Außenbereich

Wasseranschluss für weitere Rettungszelte im Außenbereich